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	afwijken
	 - Afwijken is indien een voorgesteld hersteladvies wordt aangepast en dient te worden toegelicht niet zichtbaar PDF. 

	
	 - Afwijken is indien een nieuw hersteladvies op maat bestaande uit herstelmaatregelen (bestaande en/of nieuwe handmatige regel) wordt opgesteld en dient te worden toegelicht niet zichtbaar PDF

	
	 - Afwijken is indien de te calculeren hoeveelheden afwijken van de opgenomen hoeveelheden en dient  wel te worden toegelicht zichtbaar PDF

	doorlopende afwerking in aangrenzende ruimtes
	 - Wanneer er één wand in meerdere ruimtes doorloopt, dient de gehele wand bij de ruimte gecalculeerd te worden waarin de eerste schade wordt aangetroffen.

	
	 - opnemen in te calculeren ruimte zichtbaar PDF: "De hoeveelheden en calculatie van de afwerking voor de aangrenzende ruimtes zijn opgenomen in deze ruimte" 

	
	 - opnemen in de aangrenzende ruimte zichtbaar PDF: "De hoeveelheden van de herstelmaatregelen voor deze ruimte, zijn reeds eerder gecalculeerd" 

	BTW
	Indien tijdens de opname blijkt dat de aanvager geen antwoord kan geven op de BTW vraag of wanneer onduidelijkheid bestaat dan zal tijdens de opname worden afgesproken dat de aanvrager een bewijsstuk aanlevert bij de zaakbegeleider.

	
	In sommige gevallen wordt er door het IMG (via de zaakbegeleider) uitvraag gedaan bij de aanvrager over de btw-situatie. Indien de aanvrager niet tijdig reageert, wordt - om geen onnodige vertraging op te lopen – het adviesrapport exclusief BTW opgemaakt.

	stuks/hoeveelheden
	herstelmaatregelen en voorzieningen met eenheid "stuks en post" altijd in hele getallen.




	Buiten
	 

	afdekken maaiveld alleen bij stucadoorswerk
	Te rekenen 1 m1 aan weerszijden van de gevellengte

	beschermende voorzieningen kozijnen bij gevelwerkzaamheden
	Alleen bij stralen van de afwerklaag op metselwerk of stuclaag, alle m2 kozijn(en) in het te stralen gedeelte

	 
	 - Bij stucadoorswerkzaamheden op een plat dak

	
	 - Bij vervangen van stenen/metselwerk op een plat dak

	
	 - Bij gebruik van een rolsteiger op een plat dak

	rolsteiger ≥ 2,5 m1 tot 10 m1.
	 - Rolsteiger opbouwen en afbreken incl. transport
 - Rolsteiger huur per week (1 stuk)

	
	 - Voor de beide posten voor de rolsteiger altijd minimaal aantal = één rekenen.

	
	 - Rolsteiger alleen toepassen bij vaste ondergrond (verharding)

	vaste steiger (herstel boven de 10 m1)
	 - Steigerwerk opbouwen en afbreken incl. transport
- Systeemsteiger huur per week

	
	 - Minimale breedte 4 m1, met maximum van de gehele gevelbreedte. Hoogte is hoogste punt schade. Hoeveelheid is breedte keer de hoogte.

	
	 - Bij (isolatie)stucwerk aan de buitenzijde van de gevel kiezen voor "Steigerwerk met afdekkap opbouwen en afbreken incl. transport"

	hoogwerker
	 - Te gebruiken bij bouwonderdelen op een slecht bereikbare plaats zoals gemetselde wangen van een dakkapel of een schoorsteen.

	
	 - Te gebruiken als een hoogwerker efficienter is dan een vaste steiger of rolsteiger:

	
	 - Hoogwerker transport

	
	 - Hoogwerker huur (per dag)

	verwijderen onderdelen
	 - Zonwering de- en hermonteren aan gevel, per stuk calculeren

	
	 - decoratie/ornamenten per stuk calculeren

	
	 - HWA per meter  de- en hermonteren calculeren

	herstellen gevelafwerking
	 - oppervlakte calculeren bestaand stucwerk verwijderen rond scheur: scheurlengte x 0,2 m1

	
	 - De gehele gevel dient overgezet te worden.

	
	 - plaatselijk herstel van de gevel kan als het stucwerk ongelijk is of zich in erg slechte staat bevindt (lappendeken/zichtbaar eerder herstel):

	
	 - gevelafwerking/(sier)pleister op kleur alleen voor de gevel waar schade zich bevindt (dus niet de gehele buitenruimte)

	 
	 - voor sauswerk zie notitie sauswerk

	lengte verschil gecalculeerde dilatatie
	Opnemen zichtbaar PDF: "De dilatatie is gecalculeerd over de gehele aansluiting"




	Binnen
	 

	meubels/vaste inrichting calculeren 
	1.       Bij herstel wandafwerking: Een ruimte waarin schilderijen/wandplanken en kleine meubels staan die je in 5 minuten leeg kunt halen/kan verwijderen, dan geen post 'verplaatsen meubels' rekenen. 

	
	2.       Bij alleen sauswerk: indien een meubelstuk binnen 5 minuten te verschuiven is, dan geen post 'verplaatsen meubels' rekenen. 

	 
	3.       Bij 1 - 3 meubelstukken, dan 1 post rekenen, tenzij regel 1 en/of 2 van toepassing is. 

	 
	4.       Bij 4 of meer meubelstukken (en bovenstaande niet van toepassing) dan 2 posten rekenen, tenzij regel 1 en/of 2 van toepassing is. 

	 
	5.       Maximaal aantal posten is 2 per ruimte. 

	splitsen van schades
	Indien de schade zowel in als buiten de aansluiting zichtbaar is, dient de schade te worden geplitst en separaat te worden opgenomen in een schade in-de-aansluiting en een schade in-het-oppervlak.

	afzuigkap (geen herstelmaatregel)
	 - alle werkzaamheden aan wanden met uitzondering van alleen sauswerk/behang

	keuken (geen herstelmaatregel)
	 - Keukens worden niet verwijderd

	boven keukenkasten (geen herstelmaatregel)
	 - boven keukenkasten worden alleen verwijderd indien de scheurvorming zichtbaar doorloopt achter de keukenkasten

	stucloper calculeren alleen indien
	  - Wordt alleen toegepast bij stucwerk, sierpleister en spackwerk

	
	 - lengte wand aangehouden OF het volledige vloeroppervlak bij herstel aan het plafond.

	
	 - Bij (schuin) dakvlak dient de oppervlakte van het dakvlak gecalculeerd te worden.

	gordijnrails
	 - alleen calculeren bij herstel stucwerk, sierpleister of spackwerk wand of plafond

	
	 - rolgordijnen is meegenomen in de eenheidsprijs van stuc- en sauswerk.

	radiator (goed opletten of het met/zonder voetventiel is)
	 - bij herstel wand m.u.v. saus- en behangwerk

	
	 - Het leidingwerk ten behoeve van de radiator is in de eenheidsprijs meegenomen.

	
	 - Wanneer er enkel leidingwerk verwijderd dient te worden, dient calculatie van de radiator opgenomen te worden.

	beschermen trap
	 - wordt alleen toegepast bij stucwerk, sierpleister en spackwerk in het trapgat

	
	 - 1 maal calculeren per 3 bouwlagen, bij extra bouwlagen telkens 0,5 toevoegen

	toeslag werken in trapgat
	 - gebruiken bij herstelwerkzaamheden in het trapgat, met uitzondering van alleen kitwerk.

	
	 - 1 maal calculeren per trappenhuis ongeacht aantal verdiepingen

	leuningen
	 - wordt alleen toegepast bij stucwerk, sierpleister en spackwerk op de achterliggende wand

	
	 - niet calculeren als leuning op een smetplank is gemonteerd

	rolsteiger
	rolsteiger alleen calculeren vanaf 3,20 m1

	tegelwerk
	In principe wordt bij gescheurde tegels de gehele wand opnieuw getegeld, waarbij ook al het sanitair wordt gedemonteerd en opnieuw gemonteerd.

	
	Indien de aanvrager de gescheurde tegels nog op voorraad heeft of de tegels zijn nog verkrijgbaar, worden alleen de gescheurde tegels vervangen. Indien de aanvrager nog in het bezit is van dezelfde tegels, dient dit middels een foto te worden vastgelegd, niet zichtbaar PDF. Indien de tegels nog in redelijkheid te verkrijgen zijn, dient dit middels een screenshot te worden vastgelegd, niet zichtbaar PDF.

	
	De gehele badkamer wordt opnieuw getegeld indien de tegels niet meer in redelijkheid verkrijgaar zijn of te sterk zijn verkleurd. Dit dient overlegd te worden met de technisch manager of een daarvoor aangewezen deskundige.

	vloerplinten (alleen geschilderde en/of gelakte houten plinten)
	 - Bij stucadoorwerk (en overige afwerkingen m.u.v. behang) van de gehele wand worden de plinten van de te herstellen wand verwijderd en worden nieuwe plinten aangebracht.

	
	 - Bij scheurherstel en alleen sauswerk blijven de bestaande plinten gehandhaafd.

	
	 - Het schilderwerk van de plinten dient enkel gecalculeerd te worden voor de nieuwe plinten.

	plafondplinten (alleen geschilderde en/of gelakte houten plinten)
	 - Bij wandherstel blijven de bestaande plafondplinten in principe gehandhaafd, tenzij de plafondplint op de wand is aangebracht.

	
	 - Bij stucwerk aan het plafond worden de plafondplinten vervangen, met uitzondering van geprofileerde plafondplinten, deze blijven wel zitten.

	
	 - Bij scheurherstel en sauswerk blijven de bestaande plafondplinten gehandhaafd.

	
	 - Het schilderwerk van de plinten dient enkel gecalculeerd te worden voor de nieuwe plinten.

	lengte verschil gecalculeerde kitvoeg
	opnemen zichtbaar PDF: "De kitvoeg is gecalculeerd over de gehele aansluiting"

	maatregel B133
	scheurlengte vermedigvuldigen met 0,1 (staat op m2, terwijl op m1 gerekend moet worden op schadeniveau

	(hersteladvies) schuin dakvlak
	De optie schuin dakvlak is (nog) niet naar behoren opgenomen in de opname- en H&C tool, dit betreft een (tijdelijke) work-around

	
	 1. Selecteer in de opnametool wand.

	
	 2. Nummering, anders > # - schuin dakvlak.

	
	 3. Voorgesteld hersteladvies wand selecteren

	
	 - Let op bij bepalen hoeveelheid stucloper! Niet de lengte van de wand*m1, maar de oppervlakte van het dakvlak calculeren. (mits dit niet groter is dan vloeroppervlak)

	
	 - Bij het bepalen van de hoeveelheden gaat de deskundige alleen uit van het oppervlak van het schuine dakvlak in die ruimte. Wanden en plafonds worden hierin niet meegenomen.

	schade in de dagkant
	 - stucwerk alleen calculeren voor de dagkant

	
	 - sauswerk calculeren voor de gehele ruimte

	gebruik voorziening "tijdelijk verplaatsen wasmachine/droger"
	Deze voorziening dient toegepast te worden als voor herstelwerkzaamheden de wasmachine/droger verplaatst dient te worden (ook bij alleen sauswerk). 

	gebruik voorziening "de- en hermonteren CV-ketel en appendages" en "de- en hermonteren CV-ketel en appendages excl. Leeg laten lopen en vullen installatie" 
	Deze voorziening dient toegepast te worden als voor herstelwerkzaamheden de CV-ketel verwijderd dient te worden (niet calculeren bij alleen sauswerk). 
 

	situaties waarin de afwerking niet gecalculeerd wordt
	1. Er is nooit afwerking aanwezig geweest

	
	2. De afwerking is verwijderd, niet ten behoeve van een Nader Onderzoek/destructief onderzoek

	
	3. Indien er sprake is van een renovatie/verbouwing

	
	4. De huidige aanwezige afwerking wordt anders en vervangen om esthetische redenen

	
	5.Indien er sprake is van vervangen of aanbrengen van (schuine)daken, kozijnen, wanden, gevels, vloeren en/of leidingen.

	
	6. Indien er sprake is van vervangen of aanbrengen van een keuken en/of badkamer

	
	7. Indien er sprake is van verbeteringen en/of verduurzaming.

	wandarmaturen (geen herstelmaatregel)
	Toepassen wanneer een schade achter het armatuur doorloopt en herstel niet mogelijk is zonder demontage (niet bij alleen sauswerk).




Notitie sauswerk
	 
	Calculatie en herstel:

	-
	Alle wanden van dezelfde kleur als de schadewand in een ruimte worden gesaust, daarbij is de ondergrond van het sauswerk niet van belang. 

	-
	Voor grote commerciële ruimten is het sausen van de gehele ruimte ter beoordeling aan de deskundige.

	-
	Bij het bepalen van de hoeveelheden gaat de deskundige alleen uit van de wanden met dezelfde kleur in die ruimte. Wanden van een andere kleur, plafonds en schuine dakvlakken worden hierin niet meegenomen.

	-
	Wandsparingen worden afgetrokken van het totale wandoppervlak, dit resulteert in het netto oppervlak. Dagkanten worden wel meegerekend in het netto oppervlak, tenzij deze met een ander materiaal zijn afgewerkt, bijvoorbeeld afgetimmerd. 

	-
	Bij stucwerk, spackwerk en sierpleister wordt altijd de radiator verwijderd, Bij sauswerk en behangwerk de radiator niet verwijderen. 

	-
	De stucloper wordt alleen gebruikt bij stucwerk, spackwerk, sierpleister en speciaal stucwerk (betonlook/italiaans/betonemaille) wordt daarmee alleen berekend bij de wand met schade.

	-
	Indien de deskundige van mening is dat de gehele ruimte niet gesaust hoeft te worden, omdat er geen kleurverschil ontstaan na het opnieuw sausen, dient hij/zijn dit voldoende te motiveren en te overleggen met zijn leidinggevende. 

	 
	Gezien de staat van de afwerking van de overige wanden ontstaat geen merkbaar kleurverschil, derhalve is alleen op de wand met schade het sauswerk gecalculeerd.

	-
	De toeslag van structuursaus wordt alleen gerekend bij de wand met schade en welke met stucwerk wordt overgezet, wel worden alle wanden van dezelfde kleur in die ruimte gesaust. 

	-
	Bij hele hoge uitzondering en op voordragen van de aanvrager calculeren we de post 'toeslag: sauswerk afwijkende kleur (niet standaard)'.

	-
	Bij spackwerk en sierplijster (granol/spachtputz) altijd sauswerk rekenen voor alle wanden in dezelfde kleurstelling in de ruimte, om kleurverschil te voorkomen. 

	 
	 - Tenzij de gehele ruimte opnieuw gespackt/gepleisterd dient te worden, calculeer dan alleen spack-/pleisterwerk (standaard wit).
 - Is deze afwerking op kleur aangebracht, dan dient de calculatieregel 'toeslag: op kleur brengen' te worden toegevoegd.

	-
	Is er fijn schuurwerk op de wanden aangebracht en is dit niet gesausd, dienen alle wanden met dezelfde afwerking in de ruimte voorzien te worden van nieuw schuurwerk.





	 
	Nadere toelichting: 

	-
	Of wanden aansluitend zijn is niet van toepassing. Het geldt voor alle wanden in die ruimte met dezelfde kleur. 

	-
	Indien dezelfde wand over meerdere verdiepingen gaat (bv. bij trappenhuis), geldt het sausen voor de gehele wand en alle wanden van dezelfde kleur in die betreffende ruimte(s). 
Indien de hal, het trappenhuis en de overloop met elkaar verbonden zijn, dienen alle wanden van dezelfde kleur gesausd te worden. 
Het is niet van belang of de wanden aansluitend zijn en/of dat er een smetplank. Verdiepingshoge onderbreking van bv. een kozijn of onderbreking door een smetplank achter de leuning geven geen beperking in het sausen van wanden van dezelfde kleur van de gehele ruimte. Indien op verdiepingsvloerniveau een kantplank aanwezig is, wordt gesaust tot de kantplank.

	-
	Toeslag ‘werken in trapgat’ wordt 1x gerekend per trappenhuis.

	-
	Het afwerken van alle wanden van dezelfde kleur in een ruimte gaat alleen over het sauswerk/en niet het overzetten met stuc-, spack- en sierpleisterwerk (granol). Overzetten met stuc-, spack- en sierpleisterwerk (granol) alleen op de wand met schade.

	-
	Bij een rechte scheur in de aansluiting van wand-plafond, wordt voor sauswerk de kleinste oppervlakte gekozen (enkel plafond/alle wanden van dezelfde kleur). Dient 1 van de 2 bouwdelen gesausd te worden voor een andere schade, kies hier dan ook dit voor bouwdeel.

	-
	Sauswerk van de buitengevel; gehele geveldeel sausen bij scheuren in een nette gevel, het geveldeel stopt bij een buitenhoek of een binnenhoek. Als eerder herstel zichtbaar is of bij afbladderend sauswerk vindt alleen scheurherstel plaats.



	 
	Toerekenbaarheid/achterstallig onderhoud.

	-
	In principe wordt de calculatie van schades geen rekening gehouden met toerekenbaarheid. Afwijken van deze standaard kan alleen na overleg met een Technisch Coördinator (TC)
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